様式第2号その3(第3条関係)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外広告物安全点検報告書（建植広告物）  年　　月　　日  　　羽 曳 野 市 長 　様  　　　　　　　報告者　　　　住所  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広告物の所有者等）  氏名  　法人等の団体にあっては、  その名称及び代表者の氏名  電話  大阪府屋外広告物条例第16条の2の点検の結果は下記のとおりとする。  記  　1　　広告物等の概要  　(1)　表示又は設置の場所  　(2)　設置年月日　　　　年　　　月　　　日  　(3)　前回許可日　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　第　　　　　　号  　2　　点検結果 | | | | | | | | | |
|  | | | 点検日 | | 年　　　月　　　日 | |  | | |
|  | | | 注）点検日は、許可の申請前3月以内とする。 | | | |  | | |
|  | 区分（点検箇所） | | | 点検項目 | | 異常の有無 | | 特記事項 |  |
|  | 基礎部分・根巻き | | | ひび、盛り上がり変形 | | 有・無 | |  |  |
|  | 支柱 | | | 錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り | | 有・無 | |  |  |
|  | アンカー | | | 錆び、腐食、劣化、ぐらつき | | 有・無 | |  |  |
|  | 本体接合部 | | | 錆び、腐食、劣化、変形  ボルト、ナット等の緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | | 有・無 | |  |  |
|  | 串刺式 | ポール首回り | | 錆び、腐食、劣化、変形 | | 有・無 | |  |  |
|  | 貫通ボルト | | 緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | | 有・無 | |  |  |
|  | 水処理装置 | | 水抜き穴やコーキングの劣化 | | 有・無 | |  |  |
|  | 盤上式 | 剛性の状況 | | 外圧による変形、ねじれや傾き | | 有・無 | |  |  |
|  | 接合部ボルト | | 緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | | 有・無 | |  |  |
|  | 水処理装置 | | 水抜き穴やコーキングの劣化 | | 有・無 | |  |  |
|  | ポール袖式 | ブラケット | | 錆び、腐食、劣化、変形 | | 有・無 | |  |  |
|  | ブラケットカバー | | ビスの緩み、欠落、水抜き穴・コーキングの劣化 | | 有・無 | |  |  |
|  | 内部鉄骨 | | | 錆び、腐食、劣化、変形、接合部の緩み、欠落 | | 有・無 | |  |  |
|  | フレーム | | | 板金の錆び、腐食、劣化、変形  ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | | 有・無 | |  |  |
|  | 排水機能、通気の状況 | | 有・無 | |  |  |
|  | フレーム枠（押さえ） | | | 錆び、腐食、劣化、変形  ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | | 有・無 | |  |  |
|  | 表示面板 | | | 錆び、腐食、劣化、変形、破損 | | 有・無 | |  |  |
|  | 電材 | | | 機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線  分電盤、タイマー等の動作状況 | | 有・無 | |  |  |
|  | 電材突き出し部材 | | | 取り付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み | | 有・無 | |  |  |
|  | 附属部材 | | | 鳥よけ具の破損、変形、その他附属品の劣化等 | | 有・無 | |  |  |
| 上記の点検結果は、事実に相違ありません。  3　管理者  　　　　　住　所  　　　　　　　　氏　名  4　点検者  　　　　　 住　所  　　　　　　　　氏　名  　　　　　　　　資格名称 | | | | | | | | | |